**附件1 ：**

**2024年原州区畜禽粪便堆制有机肥产物指标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 备注 |
| 外观 | 褐色或黑褐色，粉状，均匀，无机械杂质，无恶臭 |  |
| 堆制原料 | 以畜禽粪便为主要原料 |  |
| 有机质的质量分数（以干基计），% | ≥23% |  |
| 水分含量，% | ≤45% |  |
| 种子发芽指数，% | ≥70 |  |
| 总镉(Cd)（以烘干基计） | ≤3mg/kg |  |
| 总汞(Hg)（以烘干基计） | ≤2mg/kg |  |
| 总铅(Pb)（以烘干基计） | ≤50mg/kg |  |
| 总铬(Cr)（以烘干基计） | ≤150mg/kg |  |
| 总砷(As)（以烘干基计） | ≤15mg/kg |  |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥95% |  |
| 粪大肠菌群数 | ≤100个/g |  |
| 全盐含量 | ≤50g/kg |  |
| 总养分（氮、五氧化二磷、氧化钾）质量分数（以烘干基计），％ | ≥2.5 |  |
| 酸碱度（pH） | 5.5-8.5 |  |